**电热蒸馏水器使用说明**

1. 注水：打开水管，直至水位上升到玻璃水位表（圆形玻璃窗）的1/4处；

2. 接电： 电源开关位于蒸馏水器右侧墙壁上，**此处开关电源为380V，注意安全，以防触电**；

3. 再次注水：待锅内水沸腾后，再次打开水管，此时将水管阀门开到一半，缓慢注水；

4. 接蒸馏水：将容器放置在蒸馏水出水口处，此时蒸馏水温度较高，**请勿用手触碰，防止烫伤**；

5. 关闭电源，**注意安全，以防触电**；

6. 关闭水阀，停止注水；

7. 放水：将蒸馏水器中的水排尽，待蒸馏水器冷却后，清洗蒸馏水器内壁。

**【注意事项】**

**必须严格按照流程的先后顺序来操作：注水→接电→沸腾→再次注水**